	P R O G R A M O V E   V Y B A V E N I
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pro novou verzi SAPI-1.5 byla upravena CP/M verze 2.2 pro 62k
RAM, ktera umoznuje plne vyuziti novych desek. Jde predevsim
o desku radice MFC-1A a desku barevne semigrafiky DBS-1.

Soucasna verze CBIOS umoznuje ovladani az 4 ruznych mechanik
pruznych disku A: - D: s temito parametry:

A:, B: mechaniky 5,25", oboustranne s dvojitou hustotou(DSDD)
	kapacita		312k
	pocet stop		2*40	1 systemova
        sektoru/stopu		64
	sektoru/system		64	32 adresar
	polozek adresare	128	4k
	sektoru/blok		16	2k	09BH bloku
	fond useku		32k

C: mechanika 5,25", jednostranna s dvojitou hustotou(SSDD)
	kapacita		148k
	pocet stop		40	3 systemove
        sektoru/stopu		32
	sektoru/system		96	16 adresar
	polozek adresare	64	2k
	sektoru/blok		8	1k	093H bloku
	fond useku		16k

D: mechanika 8", jednostranna s jednoduchou hustotou(SSSD)
	kapacita		243k
	pocet stop		77	2 systemove
        sektoru/stopu		26
	sektoru/system		52	16 adresar
	polozek adresare	64	2k
	sektoru/blok		8	1k	0F2H bloku
	fond useku		16k
	tj. standartni format CP/M pro 8" diskety,
	pouzivany v SAPI-1.

Na diskete CPM62-5.001 jsou ulozeny systemove programy:

FORMAT.COM - umoznuje naformatovani disket podle vybraneho
	     druhu formatu v prislusne mechanice

SYSGEN.COM - slouzi k vygenerovani systemu CP/M na naforma-
	     tovanou disketu. Zdrojova nebo cilova disketa
	     muze byt pouze v mechanice A: nebo B:.    	

Nova deska barevne semigrafiky DBS-1 pracuje v rezimu
64 * 20 znaku. V tomto rezimu je zajistena programova sluci-
telnost s dosud pouzivanou deskou AND-1Z na urovni volani
sluzeb BIOS. Zpusob zobrazeni je dan pouzitim integrovaneho
radice 6845. Pro kazdy zobrazovany znak je vyhrazeno 16-ti
bitove slovo. Slabika na sude adrese obsahuje kod znaku,
nasledujici slabika na liche adrese atribut.
Pro vyuziti moznosti barevneho zobrazeni pod CP/M je pridana
sluzba BIOS pro zmenu implicitniho atributu znaku.
Na konec vstupniho vektoru BIOS je pridan vstupni bod:

BIOS + 033h  JMP  SETATR

SETATR - Tato sluzba meni nastaveni implicitniho atributu pro
	 vsechny dalsi znaky, az do dalsi zmeny. Nova hodnota
	 atributu se predava v registru C.
 
Vyznam jednotlivych bitu atributu:
    bit 7 - blikani znaku
	6 - barva pozadi R
	5 - barva pozadi G
	4 - barva pozadi B
  	3 - vyber generatoru znaku
	2 - barva znaku R
	1 - barva znaku G
	0 - barva znaku B

Na diskete CPM62-5.001 je ulozen demonstracni program pro
zmenu atributu znaku SETDBS1.COM.

